**Hinweise zum Brandschutz**

Die Versammlungsstättenverordnung verlangt, dass das mitgebrachte Bühnendekor – dazu zählen auch Requisiten – mindestens schwer entflammbar ist.

Der Fachhandel für Theaterbedarf bietet auch Flammschutzmittel und Brandschutzbeschichtungen mit bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen an, mit denen bei korrekter Anwendung entsprechend den Herstellerangaben leicht entflammbare Materialien wie z. B. Holz, Textilien, Pappe, Papier und Stroh durch Imprägnierung oder Anstrich schwer entflammbar ausgerüstet werden können.

Elektrische Anlagen und Kabel müssen deutschen Sicherheitsnormen entsprechen.

Links:

<https://www.allbuyone.com/de/produktion-aufbau/flammschutzmittel/brandschutzspray.html?number=1005002>

<https://www.wibu-shop.de/antifire-ai-wb-brandschutz-impraegnierung-500ml.html>

<https://www.ahaussmann.com/praxisloesungen/damit-es-nicht-brennt/>

Wer sich sehr eingehend informieren möchte:

<http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/Buehnen_und_Studios/Sicherheit_bei_Veranstaltungen_und_Produktionen_Brandschutz_im_Dekorationsbau_DGUV_Information_215_316.pdf?__blob=publicationFile&v=9>